,Управление##OTHER##,Угол поворота##OTHER##,УГО_Смещение Y##LENGTH##MILLIMETERS,УГО_Смещение X##LENGTH##MILLIMETERS,Температура эксплуатации##OTHER##,Срок Службы##OTHER##,Размер вала##OTHER##,Привод_FSADA-18##OTHER##,Привод_FSADA-08##OTHER##,Привод_FSADA-04##OTHER##,Площадь заслонки##OTHER##,Напряжение##OTHER##,Крутящий момент##OTHER##,Класс защиты##OTHER##,Группа модели##OTHER##,Гарантия##OTHER##,Время хода##OTHER##,ADSK_Примечание##OTHER##,ADSK_Полная мощность##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,ADSK_Позиция##OTHER##,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса_Текст##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,ADSK_Марка##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Количество фаз##OTHER##,ADSK_Количество##OTHER##,ADSK_Код изделия##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##
FSADA-230-04S,"2-3 поз., 2 зафикс. Переключателя A<5°, B<80°",Макс. 95°,999.999999999998,1000.000000000001,"-32…+55°C, <95% RH","Не менее 10 лет, 100000 циклов",6-12 мм / 8-16 мм,0,0,1,0.8 м2,230В AC±10%,4 Нм,IP54,Привод,5 лет,90 сек,,2.900000000000,,2.900000000000,230.000000000000,"Привод с пружиной для противопожарных клапанов 04Нм (230В, выключатель)",1100,1100,RGP,1,1,1,FSADA-230-04S,Двигатель,ООО """"Завод РГП"""",шт.
FSADA-24-04S,"2-3 поз., 2 зафикс. Переключателя A<5°, B<80°",Макс. 95°,999.999999999998,1000.000000000001,"-32…+55°C, <95% RH","Не менее 10 лет, 100000 циклов",6-12 мм / 8-16 мм,0,0,1,0.8 м2,24B AC/DC±20%,4 Нм,IP54,Привод,5 лет,90 сек,,2.900000000000,,2.900000000000,24.000000000000,"Привод с пружиной для противопожарных клапанов 04Нм (24В, выключатель)",1100,1100,RGP,1,1,1,FSADA-24-04S,Двигатель,ООО """"Завод РГП"""",шт.
FSADA-230-08S,"2-3 поз., 2 зафикс. Переключателя A<5°, B<80°",Макс. 95°,999.999999999998,1000.000000000001,"-32…+55°C, <95% RH","Не менее 10 лет, 100000 циклов",6-12 мм / 8-16 мм,0,1,0,1.6 м2,230В AC±10%,8 Нм,IP54,Привод,5 лет,90 сек,,4.000000000000,,4.000000000000,230.000000000000,"Привод с пружиной для противопожарных клапанов 08Нм (230В, выключатель)",1287,1287,RGP,1,1,1,FSADA-230-08S,Двигатель,ООО """"Завод РГП"""",шт.
FSADA-24-08S,"2-3 поз., 2 зафикс. Переключателя A<5°, B<80°",Макс. 95°,999.999999999998,1000.000000000001,"-32…+55°C, <95% RH","Не менее 10 лет, 100000 циклов",6-12 мм / 8-16 мм,0,1,0,1.6 м2,24B AC/DC±20%,8 Нм,IP54,Привод,5 лет,90 сек,,4.000000000000,,4.000000000000,24.000000000000,"Привод с пружиной для противопожарных клапанов 08Нм (24В, выключатель)",1287,1287,RGP,1,1,1,FSADA-24-08S,Двигатель,ООО """"Завод РГП"""",шт.
FSADA-230-18S,"2-3 поз., 2 зафикс. Переключателя A<5°, B<80°",Макс. 95°,999.999999999998,1000.000000000001,"-32…+55°C, <95% RH","Не менее 10 лет, 100000 циклов",6-12 мм / 8-16 мм,1,0,0,3.6 м2,230В AC±10%,18 Нм,IP54,Привод,5 лет,90 сек,,6.000000000000,,6.000000000000,230.000000000000,"Привод с пружиной для противопожарных клапанов 18Нм (230В, выключатель)",2077,2077,RGP,1,1,1,FSADA-230-18S,Двигатель,ООО """"Завод РГП"""",шт.
FSADA-24-18S,"2-3 поз., 2 зафикс. Переключателя A<5°, B<80°",Макс. 95°,999.999999999998,1000.000000000001,"-32…+55°C, <95% RH","Не менее 10 лет, 100000 циклов",6.4-14 мм / 8-20.5 мм,1,0,0,3.6 м2,24B AC/DC±20%,18 Нм,IP54,Привод,5 лет,90 сек,,6.000000000000,,6.000000000000,24.000000000000,"Привод с пружиной для противопожарных клапанов 18Нм (24В, выключатель)",2077,2077,RGP,1,1,1,FSADA-24-18S,Двигатель,ООО """"Завод РГП"""",шт.
